No. :

15-18-0-16-1

SAC아트홀 기술정보

1. 일반 정보 General Information
구 분		세부내용	비고 Remarks
일반 General	극장형식 Type of Auditorium	프로시니엄 Proscenium
	객석규모 Capacity	- 1층 255석(절반 사용 시 153석) 2층 고정객석 24석 - 보조석 16석	전동식 객석 (후방 이동형)
	객석형태 Type of Seating	전방형	갤러리석 장방형

2. 작업 방침 Working Policy
구 분		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	10:00	12:00
	중식 Lunch Time	12:00	13:00	theater close
	오후 P. M.	13:00	17:00
	석식 Dinner Time	17:00	18:00	theater close
	야간 Night Time	18:00	22:00
소방규정 Fireproof Policy	- 촛불, 횃불, 화공약품, 유류 등의 직접적인 화염은 무대에서 사용할 수 없습니다.
	- 가스(CO2), 화약류(총포)등의 특수효과 사용은 안전관리 담당자의 허가를 득한 후 사용할 수 있습니다.
	- 무대장치의 방염은 필수이며 관련 서류를 무대작업 전 극장 감독에게 제출하여야 합니다.
비고 remarks	- 리허설 전 법정 무대안전교육을 모든 공연자가 받아야 합니다.
	- 그 외 사항은 SAC아트홀 대관자 무대 안전수칙을 준수해야 합니다.

3. 객석과 로비 Auditorium and Lobby
구 분		세부내용
객석운영방침 Audience Policy	객석개방시간 House Opening Time	공연 30분전 (대관자와 협의하에 결정)
	지연입장방침 Late Seating Policy	대관자와 협의하에 결정
	사진촬영 방침 PhotoGraphing Policy	촬영 전 극장에 사전협의
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	주최측(대관측 제작)
로비 Lobby	안내소 Office	지하2층 엘레베이터 입구 좌측
	디스플레이 방침 Display Policy	지정된 위치에 부착가능
비고 remarks

4. 그래픽 Graphics and Display
구 분		세부내용
인쇄물 Printed Material	인쇄물에 관한 방침 Printed Material Policy	SAC아트홀 정식 로고 명시
설치물 Display Material	목록	위치 Location	규격 Size (mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
	포스터	이동형 게시판	W – 440 H - 620	5	테이프 부착불가 (사전 극장스태프 설명)
		고정형 게시판	W - 640 H – 900	5
비고 remarks

5. 분장실 Dressing Room
방 Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
분장실(여)	-	B2	무대우측(SR)	25	X	O	O	X	분장대,의자,TV 캐비넷 8개
분장실(남)	-	B2	무대우측(SR)	25	X	O	O	X	분장대,의자,TV 캐비넷 8개

6. 반입구 Loading Dock
구 분	세부내용	비고 Remarks
반입문 크기 Loading Door Size (mm)	W1150 X H2340
반입구 방침 Loading Policy	담당 감독 입회하에 반•출입을 하여야 합니다.

7. 엘리베이터 Freight Elevator
위치(무대기준) Location(From Stage)	문폭 Door Width(mm)	문높이 Door Height(mm)	내부폭 Width(mm)	내부높이 Height(mm)	하중 Capacity(kg)	비고 Remarks
건물 내부	1000	2200	1000	2200	800	2대 운용가능
비고 Remarks	- 일반 엘리베이터이므로 보양제 설치 후 이용가능

8. 상부 설비 일람표 Line Set Schedule
번호 No.	명칭 Name	중심위치 From Zl (mm)	길이 Length (mm)	연장길이 Extended to (mm)	총 두께 Thickness (mm)	허용하중 S.W.L (Kg)	트러스/파이프 Truss or Pipe	작동방식 Type	속도 Speed (m/min)	비고 Remarks
1	앞무대 조명 (Front Light)	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1	앞무대쪽
2	조명봉1 (#1 Light batten )	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1
3	조명봉2 (#2 Light batten )	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1
4	조명봉3 (#3 Light batten )	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1
5	조명봉4 (#4 Light batten )	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1
6	조명봉5 (#5 Light batten )	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1
7	조명봉6 (#6 Light batten )	6000	12000	150	250	200	파이프(Pipe)	전동(P)	24~1
8	장치봉1 (#1 Set batten)	6000	12000	-	250	100	파이프(Pipe)	전동(P)	12~1
9	장치봉2 (#2 Set batten)	6000	12000	-	250	100	각파이프(Pipe)	전동(P)	12~1
10	장치봉3 (#3 Set batten)	6000	12000	-	250	100	파이프(Pipe)	전동(P)	12~1
11	장치봉4 (#4 Set batten)	6000	12000	-	250	100	파이프(Pipe)	전동(P)	12~1
비고 Remarks		- 중심위치는 영점선으로부터의 거리임
		- 파이프 직경 Pipe Diameter : 50mm
		- M = 수동(Manual), P = 전동(Power Driven)

10. 무대바닥 Stage Floor
구 분	세부내용	비고 Remarks
재질 Material	단풍나무	플로우테이프만 사용가능 (청면테이프 투명테이프 등 불가)
두께 Thickness(mm)	45
색상 Color	나무색
옆무대 바닥 Side Stage Finish	본무대와 동일

11. 무대 감독석 Stage Manager's Desk
구 분	세부내용	비고 Remarks
위치 Location	무대우측(SR)
인터컴 시스템 Intercom System	있음
무전기 Radio	3대 사용 가능
분장실 호출 시스템 Paging and Dressing Room Monitor	분장실 페이징만 가능
비디오 모니터 시스템 Video Monitor System	있음
비고 Remarks

12. 덧마루 Platform
구 분	세부내용 – 단위mm		수량	비고 Remarks(mm)
덧마루 현황 (개)	1*3 Platfom - Size : 300 * 900, Height : 10 사각형 덧마루		25	Height : 100
	1*6 Platfom - Size : 300 * 1800, Height : 100 사각형 덧마루		1
	2*3 Platfom - Size : 600 * 900, Height : 100 사각형 덧마루		11
	2*6 Platfom - Size : 600 * 1800, Height : 100 사각형 덧마루		10
	3*3 (½) Platfom - Size : 900 * 900, Height : 100		14
	3*3Platfom - Size : 900 * 900, Height : 100		13
	3*6 (½) Platfom - Size : 900 * 1800, Height : 100		10
	3*6 Platfom - Size : 900 * 1800, Height : 100		46
고임틀 (개)	Platfom - Size : 000 * 000, Height : 100		71
구 분	세부내용			비고 Remarks
꺽쇠 Hooks	ㄈ 자 C-Type	Platform Clip & Box 덧마루 꺽쇠

13. 보유 막장치 Stock Soft goods
구 분	규격 Dimension(mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W12000XH500	5	흑색	벨벳
다리막 House Legs	W1500XH6000	2조	흑색	벨벳
구 분	규격 Dimension(mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
옆막 Side Curtain	W2500XH6000	2조	흑색	벨벳
배경막 House	W12000X6000	1	흑색	벨벳
비고 Remarks

16. 기타 보유 장비 Miscellaneous
구 분		규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	비고 Remarks
투사 Projection	영사스크린 Screens	W8000 × H6000	1
무대용품 Carpentry Goods	유압사다리 Man Lifts	-	1	HIGH-LOAD WS-7.7
	댄스플로어 Dance Floor	W1350 × H10000	16EA	흑색 black 회백색 whitegray
	고무판 Rubber plate	W1350 × H10000	9EA	흑색 black
기타	테크테이블 Tech Table	W1800 × H760 × D595	29EA
Miscellaneous	응급약품 First Aid Kit	-		외상치료용
노트북	MAC BOOK		1ea	고장
비고 Remarks

17. 조명시스템 정보 Lighting System Information
구 분	세부내용
Console	GRAND MA2
Dimmer	제조사 Manufacturer	DIGITEC
	모델명 Model	DG-312
	고정회로 Ficed Dimmers	수 Quantity	용량 (W)
		-CH	2.5KW
비고 Remarks

18-1. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory
형식 Type		용량 (W)	제조사		수량 Quantity		각도 Angle	비고 Remarks
Vari 1100 TS	Tungsten, Sutter	1200W	VARI Light		2		-
Mac Viper Profile	MARTIN Light	1300W	MARTIN		8			3번 고보휠 파손 7번 틸트 에러 8번 전원 꺼짐
Mac 101 R.G.B	L.E.D par 46	150W			16
Mac 301	L.E.D WASH	350W			4			3번 전원 꺼짐 4번 신호 에러
Mac Aura	L.E.D WASH	250W			8
ALC4-2	L.E.D CYC & UPPER)	200W	ADB		6
Matrix Light ST-025	China/DayLight	330W			32
Wybron 10' Color Scroller		-	WYBRON		6
형식 Type		용량 (W)	제조사		수량 Quantity		각도 Angle	비고 Remarks
ETC Source Four Light		750W	ETC		70		비고 확인
ETC Sour Four 25~50 Light					20
KUPO Par 64 Light		1000W	KUPO		70
KUPO Par 46 Light		8EA:750W			96
ETC Source For Fresnel Light		750W	ETC		40			Barn Door (60EA)
ADB Fill Light		1000W	ADB		12
Plano Convex 8" GX9.5 Light		1200W	ROBERT JULIAT		12
비고 Remarks		IRIS (25EA) / Top Hat (30EA) / Half Hat (30EA)
		각도 Angle 26°, 36°, 50°, 70°, 90°
18-2. 효과 Effect
형식 Type		용량		제조사		수량 Quantity	비고 Remarks
Unique Hazer 2.1	Look Solution Hazer Machine	1500W		UNIQUE		1
ATOMIC 3000	MARTIN Light 1500W	1500W		MARTIN		2
Digi-fan(DMX FAN)	DF500(100-240V)	240V		KUPO		1

19-1. SAC아트홀 음향기기 목록 (Sound Equipment List)
Type	품목	모델명 (규격)	제조사	수량	비고
SPEAKER & MIXER	Main L/R FLOOR SPEAKER (POWERED)	UPQ-1P	MEYER	2
	SUB WOOFER (POWERED)	650-P	MEYER	2
	SUB SPEAKER (POWERED)	UPA-1P	MEYER	2
	STAGE MONITOR SPEAKER (POWERED)	UM-1P	MEYER	6
	STAGE MONITOR SPEAKER (POWERED)	USM-1P	MEYER	2
	DUAL CD PLAYER	CDN 77USB	NUMARK	1
	STAGE MONITOR SPEAKER (POWERED)	PRiO 12MA	HK AUDIO	4
	DIGITAL AUDIO MIXER	CL-5 (RIO3224포함)	YAMAHA	1
	AUDIO MIXER	1604-VLZ3	MACKIE	1	고장
	DIGITAL SIGNAL PROCESSOR	GALILEO 408	MEYER	1
	PERSONAL MIXER DISTRIBUTOR	A-16 PRO	AVIOM	1
	PERSONAL MIXER	A-16II	AMIOM	8
	DUAL CD PLAYER	CDN450	NUMARK	1
	DUAL CD PLAYER	CDN77 USB	NUMARK	1
EFFECTOR	EFFECTOR #1	SPX2000	YAMAHA	2
	EFFECTOR #2	SONIC MAXIMIZER 882i	BBE	3
WIRELESS MIC SYSTEM	WIRELESS RECEIVER	SR4500	AKG	8
	BELT PACK PIN TYPE	PT 4500 + C5WL	AKG	4
	HAND TYPE	HT4500	AKG	4
	HAND MIC/HEAD	C535WL 1	AKG	2
	WIRELESS RECEIVER	SHURE UR4D	SHURE	1
	HAND TYPE	UR2-KSM9	SHURE	2
DIRECT BOX	DIRECT BOX	AR133	BSS	8
MICROPHONE	MICROPHONE	SM58	SHURE	6
		BETA 58	SHURE	2
		SM57	SHURE	8
		BETA 87	SHURE	4
		BETA52	SHURE	2
		BETA98 H/C	SHURE	3
		i5	AUDIX	2
		D6	AUDIX	1
		DP-7	AUDIX	1
		ATM35	AUDIO TECHNICA	3
		C451 B/ST	AKG	2
		C414B-XLII	AKG	1
		MK012 FMSP	OKTAVA	2	1대 고장
		4099 P	DPA	2
		4099 B	DPA	1
		4099 S	DPA	1
		4099 T	DPA	1
		4099 G	DPA	1
		PGM 30D	CROWN	4
ETC	MICROPHONE	BETA91	SHURE	1
	MIC STAND	21080 T (Long)	K&M	16
		21060 T (Long)	K&M	4
		TABLE STAND (BLACK)	CUSTOM	5
		25900 T (Short)	K&M	10
	MIC/SWIVEL JOINT	MK012 SERIES	OKTAVA	2

19-2. SAC아트홀 음향 입출력 패널 (Stage In/Out Pannel)
Pannel Name	Location	Title	Multi-Cable Length	Input Q’ty	Output Q’ty	Remarks
A	Downstage Right	CP-1	20m	12	4	각 패널 당 AviomCH 1~2
		CP-2	20m	12
B	Downstage Left	CP-3	20m	12	4
		CP-4	20m	12
C	Upstage Right	CP-5	20m	-	-	-
		CP-6	20m
		CP-7	20m
D	Upstage Left	CP-8	20m

20-1. SAC아트홀 영상 Video
SAC아트홀 영상감시시스템
연번		품명			규격				단위	수량	비고
1		HD Switcher			AV-HS410 (Panasonic)				ea	1EA
2		panasonic			HD-2500KR (JVC) HD/SD-SDI입출력				ea	1EA
SAC아트홀 프로젝터 시스템
연번		품명							규격	단위	비교
1		PANASONIC PT-RZ970							10,400Lumen	1EA
2		Roal screen HOLD							W5000 H6000	1EA
◈ 객석 중앙 상부 설치(이동 불가) 상하 전동식 ◈ 레이저 방식, 10,400Lumen, 1920x1200 픽셀 (Full HD급) ◈ 입력신호 SDI, HDMI, DVI-D, RGB1, RGB2 ◈ 렌즈 ET-DLE350
20-2. SAC아트홀 영상 입출력 패널 (Stage In/Out Pannel)
Pannel Name	Location		Title	Multi-Cable Length		Input Q’ty	Output Q’ty	Remarks
A	Downstage Left Upstage Right		PC-1	20m		2	1	PC-1~2 INPUT RGB – HDMI – SDI
B			PC-2